**Nákup užitkového elektromobilu – minimální technické požadavky**-

**Druh vozidla:**

Dodávka kategorie silničních vozidel N1 v provedení VAN (nákladní do 3,5t včetně).

**Podrobná technická specifikace:**

| **Technické specifikace požadované zadavatelem** | | **Nabídka účastníka**  (doplní účastník ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Typ motoru | elektromotor s plynulou regulací rychlosti |  |
| Stáří vozidla: | nové |  |
| Dojezd na jedno nabití | min. 250 km |  |
| Kategorie vozidla | N1 - provedení VAN |  |
| Typ karoserie: | Furgon |  |
| Počet dveří: | 4 |  |
| Kategorie vozidla – nákladní menší | do 3,5 t včetně |  |
| Typ / kapacita baterie | na bázi Lithia, min. 50 kWh |  |
| Záruka vozidla | min. 24 měsíců |  |
| Záruka na baterie | min. 6 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie |  |
| Výkon motoru | min. 90 kW |  |
| Rozměry | max. výška 200cm  (rozměry dle běžné obchodní specifikace minimálně L2H1) |  |
| Kabina | pro dvě osoby, nastavitelné sedadlo řidiče, bezpečnostní pásy,  elektrické ovládání bočních oken, rádio s bluetooth rozhraním pro hands free, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, klimatizace, přepážka pro oddělení nákladového prostoru |  |
| Multimediální systém | s displejem a funkcí zrcadlení  smartphone |  |
| Nákladový prostor | objem nákladového prostoru 3– 4 m3 |  |
| osvětlení nákladového prostoru | LED |  |
| zásuvka v nákladovém prostoru | 12V |  |
| Exteriér | pravé boční dveře plné posuvné, zadní dveře otevíratelné do 180° plné |  |
| Posilovač řízení | ANO |  |
| Výškově a podélně nastavitelný volant. | ANO |  |
| Odpružené obě nápravy | ANO |  |
| ABS | ANO |  |
| Airbag řidiče | ANO |  |
| Denní svícení | ANO |  |
| Kola | min. 16'' ocelová s kryty + letní a zimní pneumatiky |  |
| Rezervní kolo | plnohodnotné |  |
| Barva | bílá |  |
| Nabíjení | možnost nabíjení z běžné zásuvky AC 230V, dále AC/DC nabíjení |  |
| Další výbava | zadní parkovací senzory,  dojezdové nebo plnohodnotné rezervní kolo |  |
| Záruka | min. 24 měsíců. |  |
| Prodloužená záruka na vozidlo | počet měsíců/počet km |  |
| Prodloužená záruka na baterii | počet měsíců |  |
| Nabíjení vozidla z průmyslové zásuvky 230V, integrovaná nabíječka součástí | Ochrana ICCB, min. délka 6m |  |
| Nabíjecí kabel pro WallBox | min. délka 6m |  |